1.28天抗壓強度依契約約定之混凝土強度分類填寫，對應下方填寫當次試驗之代表數量及組數。

2.破壞強度依報告數值及判讀填寫,合格欄由下拉示選單選擇，不合格時需選擇處理情形。